|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЗВЕЩЕНИЕ13-09-2012-02 | ОБОЗНАЧЕНИЕFPrint-03(К)  |
| ДАТА ВЫП. | СРОК ИЗМ. |  |  | Лист | Листов |
| 13.09.12 | С момента выпуска извещения | 1 | 1 |
| ПРИЧИНА | Доработка блока управления АТ006.01.01 при использовании термопечатающего механизма SMP620UK  | КОД |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | FPrint-03(К) |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| 01 |  |
| При использовании термопечатающего механизма **SMP620UK** для производства FPrint-03(К), на блоке управления АТ006.01.01 необходимо производить доработку:* Заменить резистор R28 на номинал 100 кОм ±5%, размер – 0805.
* Заменить резистор R29 на номинал 100 Ом ±5%, размер – 0805.

При использовании в производстве термопечатающего механизма SMP620U или SMP620MV, доработанные платы использовать нельзя (для них остаются значения номиналов резисторов R28-10кОм±5%-0805; R29 -470 Ом±5%-0805).  Y:\Умаров_Тимур\R28 29\R28.JPG Y:\Умаров_Тимур\R28 29\R29.JPG  |
| 01 |  |