|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | ИЗВЕЩЕНИЕ 13-09-2012-02 | | ОБОЗНАЧЕНИЕ  FPrint-03(К) | | |
| ДАТА ВЫП. | | | СРОК ИЗМ. |  |  | Лист | Листов |
| 13.09.12 | | | С момента выпуска извещения | 1 | 1 |
| ПРИЧИНА | | | Доработка блока управления АТ006.01.01 при использовании термопечатающего механизма SMP620UK | | | КОД | |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | | | FPrint-03(К) | | | | |
| ИЗМ. | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | |
| 01 |  | | | | | | |
| При использовании термопечатающего механизма **SMP620UK** для производства FPrint-03(К), на блоке управления АТ006.01.01 необходимо производить доработку:   * Заменить резистор R28 на номинал 100 кОм ±5%, размер – 0805. * Заменить резистор R29 на номинал 100 Ом ±5%, размер – 0805.   При использовании в производстве термопечатающего механизма SMP620U или SMP620MV, доработанные платы использовать нельзя (для них остаются значения номиналов резисторов R28-10кОм±5%-0805; R29 -470 Ом±5%-0805).  Y:\Умаров_Тимур\R28 29\R28.JPG Y:\Умаров_Тимур\R28 29\R29.JPG | | | | | | | |
| 01 |  | | | | | | |